


这里注意，ipv4的校验和只是覆盖了ipv4包头的本身,而icmp的校验和覆盖了整个icmp数据包



因为可能会有多个cmd发送ping命令，所以标识符是标识哪个cmd发出的，一般填入进程号，而ping命令，可能会连续好几个icmp包发出去，所以序列号标识回包对应着哪次发出去的包